If (Program state)

Initialisierung von Pins, Serial, Switches

Start

False True

If(infraredValueCenter >= FRONT\_NO\_SPACE

IR Sensoren werden gelesen

True False

Drive BACKWARDS

If(Diff >= MEDIUM\_DIFFERENCE oder Diff <= -MEDIUM\_DIFFERENCE



False

Drive FORWARDS

Diff > 0



True

END

Drive LEFT

Drive RIGHT